|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Протокол заседания профсоюзного комитета от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |  | УТВЕРЖДЕНО  Приказ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

Срок действия продлен. Приказ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Срок действия продлен. Приказ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Примерная** инструкция

поохране труда при работе на установке стоматологической

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер инструкции по охране труда либо другие ее реквизиты)

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе на установке стоматологической допускается медицинский персонал (далее – персонал), прошедший соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Персонал обязан:

- выполнять требования по охране труда, а также соблюдать правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

- при эксплуатации электроприборов должен иметь элементарное представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям, а также иметь практические навыки оказания первой помощи потерпевшим;

- использовать и правильно и применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

- немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения, уметь применять первичные средства пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве, а также уметь применять их на практике;

- знать и соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии;

- во избежание действий создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих, не допускать нахождения в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время;

- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем;

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

3. При работе на стоматологической установке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

возникновение пожара при оставлении включенной в сеть установки без присмотра;

ослепление глаз светильником установки;

поражение электрическим током.

4. При работе на стоматологической установке должна использоваться установленные средства индивидуальной защиты.

5. В помещении стоматологического кабинета должна быть аптечка первой помощи с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения здравоохранения.

7. Работающие, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, с ними проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы необходимо:

надеть спецодежду, волосы убрать под косынку;

проветрить помещение стоматологического кабинета;

проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура установки;

подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее;

убедиться в отсутствии видимых механических повреждений установки;

открыть водопроводный кран и убедиться в герметичности водяной системы;

смыть настоявшуюся воду из системы бормашины;

повернуть ручку крана против часовой стрелки и убедиться в подаче воды для смыва чаши;

проверить работу слюноотсоса, сняв его с кронштейна и опустив наконечник в стакан с водой;

убедиться в наличии плавких вставок (предохранителей) в держателях на панели;

подключить вилку шнура питания к розетке электросети;

нажать переключатель сети, расположенный на блоке питания;

проверить работу светильника:

– включить осветитель выключателем, расположенным на его корпусе;

– установить осветитель так, чтобы световое пятно находилось на рабочем поле;

– проверить работу осветителя при различных положениях ручки регулятора.

включить главный пускатель на панели;

убедиться в работоспособности пневмобормашины, пневмотурбинной бормашины, электропривода, подаче горячей воды, в работе смесителя воды (вода в стакан должна подаваться от подогретой до холодной) пистолета комбинированного с наконечниками.

9. Включать установку в сеть и выключать из нее следует только сухими руками.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

10. Во время работы необходимо:

используя тот или иной прибор стоматологической установки строго придерживаться инструкций;

постоянно следить во время работы за состоянием плевательницы, по мере надобности вынимать фильтры, очищать их от отходов;

содержать в чистоте стоматологическую установку;

во избежание пожара не оставлять включенную в сеть установку без присмотра;

следить за нормальной работой установки.

при работе на стоматологической установке выполнять требования инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Глава 4.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

11. По окончании работы следует:

выключить главный пускатель на панели стоматологической установки;

отключить стоматологическую установку от электрической сети, водопровода;

отключить компрессор от электросети;

перекрыть кран с помощью рукоятки. Снять с ложемента пистолет, слить воду и выпустить воздух из шлангов пистолета;

очистить чашу плевательницы, вынуть фильтр и промыть его водой;

протереть наконечники бормашин, произвести смазку наконечников;

наконечники снять и хранить отдельно;

прочистить отверстие системы охлаждения бора мандреном;

протереть наружные поверхности прозрачного рассеивателя светильника тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода;

протереть наружные поверхности светильника тампоном, смоченным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства типа «Лотос»;

протереть все части установки сухой ветошью;

привести в порядок рабочее место;

провести влажную уборку стоматологического кабинета и проветрить помещение;

снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

12. При появлении неисправности в работе стоматологической установки, появлении искрения и т.д. немедленно отключить установку от электросети и сообщить об этом администрации учреждения здравоохранения.

13. При возникновении пожара немедленно отключить установку от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

14. Приполучении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения здравоохранения.

15. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

16. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

17. Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации с разрешения непосредственного руководителя.

18. Порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве:

руководителю структурного подразделения – лично;

главному врачу по тел.;

заместителю главного врача по медицинской части по тел.;

инженеру по охране труда по тел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Инженер по охране труда  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы) |  | Руководитель структурного подразделения организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы) |